1. Verifique se a luz não acendeu mesmo após apertar o interruptor algumas vezes.
2. Confira no disjuntor se há energia elétrica na casa.
3. Certifique-se de que há uma lâmpada nova disponível para substituição.
4. Caso não tenha, vá até uma loja e compre uma compatível.
5. Retire a nova lâmpada da embalagem e coloque-a sobre uma mesa, em local seguro.
6. Procure uma escada estável; se não houver, utilize uma cadeira firme.
7. Posicione a escada ou cadeira logo abaixo da lâmpada queimada.
8. Suba com cuidado até ficar em altura adequada para a troca.
9. Use sua mão dominante (direita se for destro, esquerda se for canhoto) para segurar a lâmpada queimada.
10. Gire a lâmpada no sentido anti-horário até soltá-la completamente.
11. Segurando-a ainda com a mão dominante, desça da escada com atenção.
12. Coloque a lâmpada queimada em um local seguro, como em cima da mesa.
13. Pegue a lâmpada nova com a sua mão dominante.
14. Suba novamente na escada com cuidado, segurando a lâmpada firmemente.
15. Encaixe-a no soquete e gire-a no sentido horário até fixar bem.
16. Solte a lâmpada apenas quando sentir que ela não gira mais.
17. Desça da escada e afaste-a do caminho.
18. Vá até o interruptor.
19. Acione-o e observe se a lâmpada acendeu.
20. Caso não funcione, descarte a lâmpada queimada com segurança e chame um eletricista.